{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["管网水水质合格率","出厂水合格率","管网水、出厂水水质月检分析"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"管网水水质合格率","index":0,"n_rows":23,"n_cols":10,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,2],[1,6,1,7],[2,0,4,1],[2,2,2,4],[2,5,2,7],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[5,0,12,0],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[15,2,15,4],[15,5,15,7]]}
["                                                     海润集团管网水水质检验合格率报表（2014年6月）"]
["监测部门：供水水质监测中心",{"$nulls":5},"填表日期：2014.7.10"]
["指  标",null,"本 月",null,null,"自 年 初 累 计"]
[null,null,"合格瓶次       (项目)","化验瓶次     （项目）","合格率     （%）","合格瓶次          (项目)","化验瓶次       （项目）","合格率       （%）"]
[]
["常规日检七项","浑浊度",189,189,{"$f":"C6/D6*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},1152,1152,{"$f":"F6/G6*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}}]
[null,"色 度",189,189,{"$f":"C7/D7*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},1152,1152,{"$f":"F7/G7*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}}]
[null,"臭和味",189,189,{"v":100,"d":"100.00"},1152,1152,{"v":100,"d":"100.00"}]
[null," 游离氯",189,189,{"v":100,"d":"100.00"},1152,1152,{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,"菌落总数",189,189,{"v":100,"d":"100.00"},1152,1152,{"v":100,"d":"100.00"}," "]
[null,"总大肠菌群",189,189,{"v":100,"d":"100.00"},1152,1152,{"v":100,"d":"100.00"},null," "]
[null,"耗氧量                 （CODMn法，以O2计）",54,54,{"v":100,"d":"100.00"},324,324,{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,"小计",{"$f":"SUM(C6:C12)","v":1188},{"$f":"SUM(D6:D12)","v":1188},{"v":100,"d":"100.00"},{"$f":"SUM(F6:F12)","v":7236},{"$f":"SUM(G6:G12)","v":7236},{"v":100,"d":"100.00"}]
["常规月检29项",null,2610,2610,{"v":100,"d":"100.00"},15660,15660,{"v":100,"d":"100.00"}]
["      综合合格率",null,{"$f":"SUM(C13:C14)","v":3798},{"$f":"SUM(D13:D14)","v":3798},{"v":100,"d":"100.00"},{"$f":"SUM(F13:F14)","v":22896},{"$f":"SUM(G13:G14)","v":22896},{"v":100,"d":"100.00"}]
["单位负责人：王晓芳",null,"                           审核:郭晓月",null,null,"                                                 制表：王玮"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6}," "]

{"sheet":"出厂水合格率","index":1,"n_rows":20,"n_cols":30,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,29],[1,5,1,8],[1,12,1,14],[2,0,2,10],[2,19,2,29],[4,0,7,2],[4,3,5,5],[4,6,5,8],[4,9,5,11],[4,12,5,14],[4,15,5,17],[4,18,5,20],[4,21,5,23],[4,24,4,26],[4,27,5,29],[5,24,5,26],[6,5,7,5],[6,8,7,8],[6,11,7,11],[6,14,7,14],[6,17,7,17],[6,20,7,20],[6,23,7,23],[6,26,7,26],[6,29,7,29],[8,1,8,2],[9,1,11,1],[12,1,12,2],[13,1,14,2],[13,3,14,3],[13,4,14,4],[13,5,14,5],[13,6,14,6],[13,7,14,7],[13,8,14,8],[13,9,14,9],[13,10,14,10],[13,11,14,11],[13,12,14,12],[13,13,14,13],[13,14,14,14],[13,15,14,15],[13,16,14,16],[13,17,14,17],[13,18,14,18],[13,19,14,19],[13,20,14,20],[13,21,14,21],[13,22,14,22],[13,23,14,23],[13,24,14,24],[13,25,14,25],[13,26,14,26],[13,27,14,27],[13,28,14,28],[13,29,14,29],[15,1,17,1],[18,1,18,2],[19,1,19,5],[19,13,19,18],[19,25,19,29]]}
["海润集团各水厂出厂水水质检验合格率报表（2014年6月）"]
[]
["监测部门：供水水质监测中心",{"$nulls":18},"                     填表日期：2014年7月10日"]
[]
["                                             单位            指  标                                                                        ",null,null,"总大肠菌群",null,null,"耐热大肠菌群",null,null,"菌落总数",null,null,"色度",null,null,"浑浊度",null,null,"臭和味",null,null,"肉眼可见物",null,null,"耗氧量",null,null,"余氯"]
[{"$nulls":24},"（CODMn法，以O2计）"]
[{"$nulls":3},"合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%"]
[{"$nulls":3},"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次"]
["     本","崂山水厂",null,30,30,100,30,30,100,30,30,100,30,30,100,30,30,100,30,30,100,30,30,100,30,30,100,30,30,100]
[null,"中法海润","白沙河水厂",30,30,100,30,30,100,30,30,100,30,30,100,30,30,100,30,30,100,30,30,100,30,30,100,30,30,100]
[null,null,"仙家寨水厂",30,30,100,30,30,100,30,30,100,30,30,100,30,30,100,30,30,100,30,30,100,30,30,100,30,30,100]
["     月",null,"小计",{"$f":"SUM(D10:D11)","v":60},{"$f":"SUM(E10:E11)","v":60},100,{"$f":"SUM(G10:G11)","v":60},{"$f":"SUM(H10:H11)","v":60},100,{"$f":"SUM(J10:J11)","v":60},{"$f":"SUM(K10:K11)","v":60},100,{"$f":"SUM(M10:M11)","v":60},{"$f":"SUM(N10:N11)","v":60},100,{"$f":"SUM(P10:P11)","v":60},{"$f":"SUM(Q10:Q11)","v":60},100,{"$f":"SUM(S10:S11)","v":60},{"$f":"SUM(T10:T11)","v":60},100,{"$f":"SUM(V10:V11)","v":60},{"$f":"SUM(W10:W11)","v":60},100,{"$f":"SUM(Y10:Y11)","v":60},{"$f":"SUM(Z10:Z11)","v":60},100,{"$f":"SUM(AB10:AB11)","v":60},{"$f":"SUM(AC10:AC11)","v":60},100]
[null,"总计",null,{"$f":"D9+D12","v":90},{"$f":"E9+E12","v":90},100,{"$f":"G9+G12","v":90},{"$f":"H9+H12","v":90},100,{"$f":"J9+J12","v":90},{"$f":"K9+K12","v":90},100,{"$f":"M9+M12","v":90},{"$f":"N9+N12","v":90},100,{"$f":"P9+P12","v":90},{"$f":"Q9+Q12","v":90},100,{"$f":"S9+S12","v":90},{"$f":"T9+T12","v":90},100,{"$f":"V9+V12","v":90},{"$f":"W9+W12","v":90},100,{"$f":"Y9+Y12","v":90},{"$f":"Z9+Z12","v":90},100,{"$f":"AB9+AB12","v":90},{"$f":"AC9+AC12","v":90},100]
["累","崂山水厂",null,181,181,100,181,181,100,181,181,100,181,181,100,181,181,100,181,181,100,181,181,100,181,181,100,181,181,100]
[]
[null,"中法海润","白沙河水厂",181,181,100,181,181,100,181,181,100,181,181,100,181,181,100,181,181,100,181,181,100,181,181,100,181,181,100]
[null,null,"仙家寨水厂",181,181,100,181,181,100,181,181,100,181,181,100,181,181,100,181,181,100,181,181,100,181,181,100,181,181,100]
[null,null,"小计",{"$f":"SUM(D16:D17)","v":362},{"$f":"SUM(E16:E17)","v":362},100,{"$f":"SUM(G16:G17)","v":362},{"$f":"SUM(H16:H17)","v":362},100,{"$f":"SUM(J16:J17)","v":362},{"$f":"SUM(K16:K17)","v":362},100,{"$f":"SUM(M16:M17)","v":362},{"$f":"SUM(N16:N17)","v":362},100,{"$f":"SUM(P16:P17)","v":362},{"$f":"SUM(Q16:Q17)","v":362},100,{"$f":"SUM(S16:S17)","v":362},{"$f":"SUM(T16:T17)","v":362},100,{"$f":"SUM(V16:V17)","v":362},{"$f":"SUM(W16:W17)","v":362},100,{"$f":"SUM(Y16:Y17)","v":362},{"$f":"SUM(Z16:Z17)","v":362},100,{"$f":"SUM(AB16:AB17)","v":362},{"$f":"SUM(AC16:AC17)","v":362},100]
["计","总计",null,{"$f":"D14+D18","v":543},{"$f":"E14+E18","v":543},100,{"$f":"G14+G18","v":543},{"$f":"H14+H18","v":543},100,{"$f":"J14+J18","v":543},{"$f":"K14+K18","v":543},100,{"$f":"M14+M18","v":543},{"$f":"N14+N18","v":543},100,{"$f":"P14+P18","v":543},{"$f":"Q14+Q18","v":543},100,{"$f":"S14+S18","v":543},{"$f":"T14+T18","v":543},100,{"$f":"V14+V18","v":543},{"$f":"W14+W18","v":543},100,{"$f":"Y14+Y18","v":543},{"$f":"Z14+Z18","v":543},100,{"$f":"AB14+AB18","v":543},{"$f":"AC14+AC18","v":543},100]
[null,"单位负责人：王晓芳",{"$nulls":11},"审核：郭晓月",{"$nulls":9},"         制表：谭文帅",null,"       制表：王玮"]

{"sheet":"管网水、出厂水水质月检分析","index":2,"n_rows":115,"n_cols":10,"rows_kept":115,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,2],[1,5,1,6],[1,7,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,2,6],[2,7,2,9],[3,4,4,4],[3,5,3,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[110,0,113,2],[110,3,113,9],[114,0,114,1],[114,4,114,6],[114,8,114,9]]}
["海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2014年6月)"]
["监测部门：供水水质监测中心",{"$nulls":4},"采样日期：2014.6.3~5",null,"           填表日期：2014.7.10"]
["序号","项目","单位","标准","出厂水",null,null,"管网水"]
[{"$nulls":4},"崂山水厂","中法海润",null,"辛家庄","杭州路","太平路"]
[{"$nulls":5},"白沙河\n水厂","仙家寨水厂"]
[1,"总大肠菌群","CFU/100m L","不得检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[2,"耐热大肠菌群","CFU/100m L","不得检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[3,"大肠埃希氏菌","CFU/100m L","不得检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[4,"菌落总数","CFU/m L","≤100","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[5,"砷","mg/L","≤0.01","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010"]
[6,"镉","mg/L","≤0.005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[7,"铬(六价)","mg/L","≤0.05","<0.004","<0.004","<0.004",0.004,"<0.004","<0.004"]
[8,"铅","mg/L","≤0.01","<0.0025","<0.0025","<0.0025","<0.0025","<0.0025","<0.0025"]
[9,"汞","mg/L","≤0.001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001"]
[10,"硒","mg/L","≤0.01","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004"]
[11,"氰化物","mg/L","≤0.05","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[12,"氟化物","mg/L","≤1.0",0.22,0.69,0.72,0.64,0.71,{"v":0.7,"d":"0.70"}]
[13,"硝酸盐(以N计)","mg/L","≤10地下水源限制时为20",3.23,3.83,3.49,3.55,3.88,3.64]
[14,"三氯甲烷","mg/L","≤0.06",0.0219,0.0081,0.0105,0.0173,{"v":0.015,"d":"0.0150"},0.0148]
[15,"四氯化碳","mg/L","≤0.002","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003"]
[16,"色度","铂钴色度单位","≤15 ","<5","<5","<5","<5","<5","<5"]
[17,"浑浊度","NTU","≤1，水源与净水技术条件限制时≤3",0.08,0.13,0.17,0.16,0.28,0.17]
[18,"臭和味",null,"无异臭、异味",0,0,0,0,0,0]
[19,"肉眼可见物",null,"无","无","无","无","无","无","无"]
[20,"pH",null,"不小于6.5且不大于8.5",7.01,7.79,7.64,7.68,7.79,7.74]
[21,"铝","mg/L","≤0.2","<0.010",0.103,0.125,0.117,0.105,0.115]
[22,"铁","mg/L","≤0.3","<0.05","<0.05","<0.05",{"v":0.1,"d":"0.10"},"<0.05","<0.05"]
[23,"锰","mg/L","≤0.1","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05"]
[24,"铜","mg/L","≤1.0","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005"]
[25,"锌","mg/L","≤1.0","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05"]
[26,"氯化物","mg/L","≤250",23.9,83.6,78.5,79.7,90.5,86.3]
[27,"硫酸盐","mg/L","≤250",32.4,142.7,136.9,134.6,146.3,143.4]
[28,"溶解性总固体","mg/L","≤1000",136,522,452,468,530,510]
[29,"总硬度                （以CaCO3计）","mg/L","≤450",66.3,243.4,224.2,224.6,240.6,{"v":229,"d":"229.0"}]
[30,"耗氧量           （CODMn法，以O2计）","mg/L","≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5",1.31,{"v":2.2,"d":"2.20"},1.96,1.56,1.96,1.96]
[31,"挥发酚类    （以苯酚计）","mg/L","≤0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[32,"阴离子合成洗涤剂","mg/L","≤0.3","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05"]
[33,"总α放射性","Bq/L","≤0.5","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01"]
[34,"总β放射性","Bq/L","≤1",0.015,0.011,0.007,0.011,0.007,0.009]
[35,"氯气与游离氯制剂（游离氯）","mg/L","与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05",0.67,0.63,0.55,{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":0.1,"d":"0.10"},0.15]
[36,"贾第鞭毛虫","个/10 L","<1","<1","未检出","未检出","<1","未检出","<1"]
[37,"隐孢子虫","个/10 L","<1","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[38,"锑","mg/L","≤0.005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[39,"钡","mg/L","≤0.7","<0.010",0.022,0.109,0.304,"<0.010",0.113]
[40,"铍","mg/L","≤0.002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002"]
[41,"硼","mg/L","≤0.5","<0.20","<0.20","<0.20","<0.20","<0.20","<0.20"]
[42,"钼","mg/L","≤0.07","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005"]
[43,"镍","mg/L","≤0.02","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005"]
[44,"银","mg/L","≤0.05","<0.0025","<0.0025","<0.0025","<0.0025","<0.0025","<0.0025"]
[45,"铊","mg/L","≤0.0001","<0.00001","<0.00001","<0.00001","<0.00001","<0.00001","<0.00001"]
[46,"氯化氰（以CN-计）","mg/L","≤0.07","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01"]
[47,"一氯二溴甲烷","mg/L","≤0.1","<0.0030",0.0129,0.0142,0.0182,0.0197,0.0182]
[48,"二氯一溴甲烷","mg/L","≤0.06",0.0061,0.0116,0.0136,0.0194,0.0195,0.0186]
[49,"二氯乙酸","mg/L","≤0.05","<0.0020","<0.0020","<0.0020","<0.0020","<0.0020","<0.0020"]
[50,"1,2-二氯乙烷","mg/L","≤0.03","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[51,"二氯甲烷","mg/L","≤0.02","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[52,"三卤甲烷",null,"≤1",0.51,0.49,0.57,0.82,{"v":0.8,"d":"0.80"},0.77]
[53,"1,1,1-三氯乙烷","mg/L","≤2","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[54,"三氯乙酸","mg/L","≤0.1","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010"]
[55,"2,4,6-三氯酚","mg/L","≤0.2","<0.00054","<0.00054","<0.00054","<0.00054","<0.00054","<0.00054"]
[56,"三溴甲烷","mg/L","≤0.1","<0.0060","<0.0060","<0.0060","<0.0060","<0.0060","<0.0060"]
[57,"七氯","mg/L","≤0.0004","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002"]
[58,"马拉硫磷","mg/L","≤0.25","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001"]
[59,"五氯酚","mg/L","≤0.009","<0.00027","<0.00027","<0.00027","<0.00027","<0.00027","<0.00027"]
[60,"六六六（总量）","mg/L","≤0.005","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002"]
[61,"六氯苯","mg/L","≤0.001","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002"]
[62,"乐果","mg/L","≤0.08",0.0002,0.0004,0.0003,0.0003,0.0004,0.0004]
[63,"对硫磷","mg/L","≤0.003","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001"]
[64,"灭草松","mg/L","≤0.3","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002"]
[65,"甲基对硫磷","mg/L","≤0.02","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001"]
[66,"百菌清","mg/L","≤0.01","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004"]
[67,"呋喃丹","mg/L","≤0.007","<0.00025","<0.00025","<0.00025","<0.00025","<0.00025","<0.00025"]
[68,"林丹","mg/L","≤0.002","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001"]
[69,"毒死蜱","mg/L","≤0.03","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[70,"草甘膦","mg/L","≤0.7","<0.025","<0.025","<0.025","<0.025","<0.025","<0.025"]
[71,"敌敌畏","mg/L","≤0.001","<0.00005","<0.00005","<0.00005","<0.00005","<0.00005","<0.00005"]
[72,"莠去津","mg/L","≤0.002","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[73,"溴氰菊酯","mg/L","≤0.02","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020"]
[74,"2，4-滴","mg/L","≤0.03","<0.00005","<0.00005","<0.00005","<0.00005","<0.00005","<0.00005"]
[75,"滴滴涕","mg/L","≤0.001","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002"]
[76,"乙苯","mg/L","≤0.3","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[77,"二甲苯（总量）","mg/L","≤0.5","<0.0075","<0.0075","<0.0075","<0.0075","<0.0075","<0.0075"]
[78,"1,1-二氯乙烯","mg/L","≤0.03","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[79,"1,2-二氯乙烯","mg/L","≤0.05","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[80,"1,2-二氯苯","mg/L","≤1","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[81,"1,4-二氯苯","mg/L","≤0.3","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[82,"三氯乙烯","mg/L","≤0.07","<0.0030","<0.0030","<0.0030","<0.0030","<0.0030","<0.0030"]
[83,"三氯苯（总量）","mg/L","≤0.02","<0.0075","<0.0075","<0.0075","<0.0075","<0.0075","<0.0075"]
[84,"六氯丁二烯","mg/L","≤0.0006","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[85,"丙烯酰胺","mg/L","≤0.0005","<0.00005","<0.00005","<0.00005","<0.00005","<0.00005","<0.00005"]
[86,"四氯乙烯","mg/L","≤0.04","<0.0012","<0.0012","<0.0012","<0.0012","<0.0012","<0.0012"]
[87,"甲苯","mg/L","≤0.7","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[88,"邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯","mg/L","≤0.008","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[89,"环氧氯丙烷","mg/L","≤0.0004","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002"]
[90,"苯","mg/L","≤0.01","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[91,"苯乙烯","mg/L","≤0.02","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[92,"苯并（α）芘","mg/L","≤0.00001","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010"]
[93,"氯乙烯","mg/L","≤0.005","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[94,"氯苯","mg/L","≤0.3","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[95,"微囊藻毒素-LR","mg/L","≤0.001","<0.00006","<0.00006","<0.00006","<0.00006","<0.00006","<0.00006"]
[96,"氨氮（以N计）","mg/L","≤0.5",0.05,"<0.02",0.03,"<0.02",0.02,0.03]
[97,"硫化物","mg/L","≤0.02","<0.02","<0.02","<0.02","<0.02","<0.02","<0.02"]
[98,"钠","mg/L","≤200","<10",65.45,62.44,63.07,77.93,67.41]
[99,"亚硝酸盐（以N计）","mg/L","≤1","<0.001","<0.001",{"v":1E-3,"d":"0.001"},"<0.001",{"v":1E-3,"d":"0.001"},"<0.001"]
[100,"石油类","mg/L","≤0.3","<0.04","<0.04","<0.04","<0.04","<0.04","<0.04"]
[101,"多环芳烃（总量）","mg/L","≤0.002","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002"]
[102,"总有机碳（TOC）","mg/L","≤5",{"v":2.1,"d":"2.10"},2.93,3.14,3.27,3.16,{"v":3,"d":"3.00"}]
[103,"永久硬度","mg/L","无",43.3,131.4,128.2,115.6,117.6,{"v":116,"d":"116.0"}]
[104,"碳酸盐硬度","mg/L","无",23,112,96,109,123,113]
[105,"负硬度","mg/L","无",0,0,0,0,0,0]
["水质评价",null,null,"检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。"]
[]
[]
[]
["单位负责人:王晓芳",{"$nulls":3},"审核:郭晓月",{"$nulls":3},"制表:王玮"]